**秦皇岛开发区美铝合金有限公司**

**危险废物污染环境防治信息公示**

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政处罚法》和《企业事业单位环境信息公开办法》等法律法规要求，现将我单位危险废物污染环境防治信息公示如下：

一、基础信息

    单位名称：秦皇岛开发区美铝合金有限公司

    统一社会信用代码：91130301731423859E

    法人代表：臧立国

    注册地址：秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号

    联系电话：0335-5910219

二、危险废物信息

（一）基本信息：

秦皇岛开发区美铝合金有限公司成立于2001年，厂区设施由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程组成，涉及危险废物产生的相关的有主体工程（一车间、二车间），辅助工程（在线监测设备、化粪池、隔油池、辅助工艺等），环保工程（废气处理设施）等。

（二）危险废物种类：

我司危险废物主要为各车间生产过程、辅助生产、治理设施中产生，主要种类包括：各类油桶、除尘灰、废机油、机油滤芯、废酸瓶、废过滤棉、空压机废冷冻机油、铝灰、废液压油、废布袋，共计10种。

三、危险废物产生、贮存和处置情况

（一）危险废物产生情况：

 1、各类油桶：盛放各类油品废弃产生，存放于危险废物暂存间危临时贮存，定期统一处理。

 2、除尘灰：废气治理设施产生，用塑料袋盛装，存放于危险废物暂存间临时贮存，定期统一处理。

3、废机油：厂内机动车产生，裝桶后存放于危险废物暂存间临时贮存，定期统一处理。

 4、机油滤芯：厂内机动车产生，裝桶后存放于危险废物暂存间临时贮存，定期统一处理。

 5、废酸瓶：技研中心产生，装箱后存放于危险废物暂存间临时贮存，定期统一处理。

6、废过滤棉：生产车间新风换气治理产生，用编织袋盛放后存放于危险废物暂存间临时贮存，定期统一处理。

7、空压机废冷冻机油：空压机产生，裝桶后存放于危险废物暂存间临时贮存，定期统一处理。

8、铝灰：生产工序产生，用编织袋盛放，存放于危险废物暂存间临时贮存，定期统一处理。

9、废液压油：液压设备产生，裝桶后存放于危险废物暂存间临时贮存，定期统一处理。

10、废布袋：废气治理设施产生，用塑料袋盛装，存放于危险废物暂存间临时贮存，定期统一处理。

（二）危险废物贮存情况：

我司设有危险废物间，用于临时储存危险固废。不同类别的危险废物在不同区域分开存放。危险废物间按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家规定要求设置明显的危险废物警示标识，采取了必要的“六防”措施，已安装视频监控系统等安防措施。

我司危险废物委托有资质的危险废物处理公司上门服务，由专人负责收集、过磅登记、分类储存等过程的安全管理。

（三）危险废物处置情况：

我公司产生的危险废物委托给有经营许可证的秦皇岛徐山口危险废物处理有限公司、万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司、内蒙古恒生环保科技有限公司进行处置。

    2022年度全厂共处置危险废物34.5493吨。

秦皇岛开发区美铝合金有限公司

发布日期：2023-03-05